#------------------------------------------------------------------------------
# Zerpflücken der Datei CPMSS4R.CPM
#------------------------------------------------------------------------------

0000..0080	CPMLDR		-
0080..1680	CCP+BDOS	- beides zusammen als ccpbdos.rom speichern
1680..ende	BIOS		als CPMSS4R.bios gespeichert
--
CPMSS4R.bios mit IDA aufdröseln. Laden auf Adr. 5600 !!!!

5600h	jp a06f --> Adr. a06f-4000 = 606fh

6084	jp 6087
6096	ld hl, 650d	- ofs. Upper Bios
	ld bc, 2a9	- länge Upper Bios

609e	ld hl, 60ac	- ofs. init180
	ld bc, 461	- länge init180

---
also aus CPMSS4R.bios ausschneiden:
	60ac-5600 = 0aac, Länge 461	init180.bios
	650d-5600 = 0f0d, länge 2a9	ubios.bios
---
init180.bios mit IDA aufdröseln. Laden auf Adr. 1800 !!!!
ubios.bios mit IDA aufdröseln. Laden auf Adr. e200 !!!!


#------------------------------------------------------------------------------

CPM6010.CPM
CPMSD4.CPM
CPMSD8.CPM
CPMSDS8.CPM
CPMSS4.CPM
CPMSS4R.CPM
CPMSS8.CPM

@CPMZ9.CPM		=> @CPMZ9_v1.CPM rossendorf	6.2.89
				versuch optimierung in setdma
@cpmz9.com		=> @cpmz9_v2.cpm = CPMSS4R.CPM
@cpmz9_robotron.com
cpmz9ok_UZ.cpm		= @cpmz9_robotron.com, nur andere Ports

vp:
@cpmz9-192k.COM
@cpmz9-48k.com
@cpmz9-58k.com
